|  |
| --- |
| **Augendusche nach DIN 12899 Teil 2** |
| Monatliche Prüfung der Funktion  |
| Prüfliste für das Jahr 200... |
| Monat | Prüfung am | Ergebnis der Prüfung | Prüfer | Unterschrift |
| Januar |  |  |  |  |
| Februar |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |
| August |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |
| Dezember |  |  |  |  |

Prüfalgorithmus:

1. die Abdeckkappe auf die Gummimanschette der Apparatur drücken oder eine Hand über die Wasseraustrittsöffnung der Duschvorrichtung halten
2. den Push-Hebel betätigen
3. die Austrittsöffnungen auf Kalkablagerungen prüfen
4. die Gummimanschette der Apparatur auf Risse prüfen