|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BTA  Nr : ooo2 2016-10-17** | | **BETRIEBSANWEISUNG** gemäß §20 GEFSTOFFV  **Geltungsbereich und Tätigkeiten** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift des Schulleiters |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG | | | |
| Lösemittelgelöste Beschichtungsstoffe II (Gisbau Code) Lacke, Anstrichstoffe und ähnliche Stoffe auf Basis:  Alkydharz, PVC, PVAc, Acrylmischpolimerisat (M- LL 01/02 u.M- KH 02/03/05  1K-,2K Polyurethan, Silan, Siloxan, Silikonharze(M-PL01/02/04)  und bestimmte Verdünner | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | |
| **entzündlich**  (ohne Symbol) | 1. Einatmen, Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) oder Aufnahme durch die Haut können zu Gesundheitsschäden führen. 2. Diese Werkstoffe sind entzündlich, sie können brennen oder explodieren. 3. Häufiger Hautkontakt kann zu Reizungen und Entzündungen führen. 4. Häufiges Einatmen der Lösemittel kann zu Schwindel, Kopfschmerzen und Benommenheit führen. 5. Wassergefährdend!- Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! | | |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | |
| 1. Für gute Belüftung am Arbeitsplatz sorgen! 2. Lackierarbeiten möglichst nur in der Lackierkabine durchführen! 3. Gefäße nicht offen stehenlassen! 4. Werkzeuge nur im Clean Fix/Waschanlage reinigen! 5. Nicht rauchen! 6. Bei Spritzarbeiten: Atemschutzmaske (braun/weiß) tragen! 7. Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen! 8. Hautschutz: Produktreste von den Händen entfernen! 9. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! 10. Stark verunreinigte Kleidung wechseln! | | | |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL | | | |
| 1. Verschüttetes Material mit saugfähigem aber unbrennbarem Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer) aufnehmen (siehe 'Entsorgung')! 2. Brennendes Matrial mit Schaumlöscher löschen. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ERSTE HILFE** | | **Notruf** |  |
|  | **Hautkontakt :** Getränkte Kleidung wechseln! Die Haut mit Handwaschpaste oder Wasser und Seife reinigen! Hautschutzmittel verwenden!  **Augenkontakt :** 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen (mit beiden Händen weit aufhalten) oder Augenspüllösung nehmen.  **Verschlucken :** Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken lassen!  **Einatmen :** Gefahrenbereich verlassen, Frischluft zuführen, ggfls. Mund zu Nase beatmen. Arzt aufsuchen! | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | |
|  | 1. Vollständig eingetrocknete Lackreste : Hausmüll 2. Tropffreie Lackdosen : Duales System (Herstellerrückgabe) 3. Reste aus den Reinigungsbecken: Eintrocknen lassen und dann mit der Schlüsselnummer 555 13 entsorgen. 4. Flüssige Lackreste: Im gekennzeichneten Abfallbehälter mit der Schlüsselnummer 555 12 als Sonderabfall entsorgen. | | |

Folgende Produkte fallen unter diese Betriebsanweisung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Hersteller | Produktname | SiTechBl. | TM |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |