|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BTA  Nr :** **12 2001-12-06** | | **BETRIEBSANWEISUNG** gemäß §20 GEFSTOFFV Geltungsbereich und Tätigkeiten Name der Schule: Werkstatt o.ä. | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift des Schulleiters |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG | | | | |
| Sprays  Lackspray, Grundierungsspray, Wartungsspray, Pflegespray, Schmiermittelspray, Reinigungsspray | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | |
|  | 1. R11 Leichtentzündlich 2. R12 Hochentzündlich 3. Die Entstehung explosionsfähiger Dampf- / Luftgemische ist möglich 4. R20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut 5. R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut | | | |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | |
|  | 1. S16 Von Zündquellen fernhalten-Nicht rauchen. 2. Nicht in der Nähe elektrischer Geräte verwenden. 3. Nicht an heißen Oberflächen anwenden. 4. Nicht in der Nähe von Wärmequellen (über 50°C) lagern. 5. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 6. S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. (evtl. technische Belüftung einschalten) 7. S38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. | | | |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL | | | | |
|  | 1. Für gute Raumlüftung sorgen 2. Persönliche Schutzausrüstung tragen | | | |
| **ERSTE HILFE** | | | **Notruf** | 112 |
|  | Bei jeder Erste Hilfe Maßname: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt aufsuchen!   * Nach dem Einatmen von Dämpfen für Frischluftzufuhr sorgen * Je nach Inhaltsstoffen ggf. Arzt aufsuchen * Ersthelfer informieren | | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | | |
|  | 1. Nicht restentleerte Behältnisse im Sondermüll entsorgen. | | | |

Folgende Produkte fallen unter diese Betriebsanweisung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Hersteller | Produktname | SiTechBl. | TM |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Automatisch generierte Betriebsanweisung BAGefahr 1.0 beta