|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BTA Nr :** **122001-12-06** | **BETRIEBSANWEISUNG**gemäß §20 GEFSTOFFVGeltungsbereich und TätigkeitenName der Schule: Werkstatt o.ä. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift des Schulleiters |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| SpraysLackspray, Grundierungsspray, Wartungsspray, Pflegespray, Schmiermittelspray, Reinigungsspray |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
|  | 1. R11 Leichtentzündlich
2. R12 Hochentzündlich
3. Die Entstehung explosionsfähiger Dampf- / Luftgemische ist möglich
4. R20/21/22 Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und bei Berührung mit der Haut
5. R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut
 |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
|  | 1. S16 Von Zündquellen fernhalten-Nicht rauchen.
2. Nicht in der Nähe elektrischer Geräte verwenden.
3. Nicht an heißen Oberflächen anwenden.
4. Nicht in der Nähe von Wärmequellen (über 50°C) lagern.
5. S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
6. S51 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. (evtl. technische Belüftung einschalten)
7. S38 Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
 |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
|  | 1. Für gute Raumlüftung sorgen
2. Persönliche Schutzausrüstung tragen
 |
| **ERSTE HILFE** | **Notruf** | 112 |
|  | Bei jeder Erste Hilfe Maßname: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt aufsuchen!* Nach dem Einatmen von Dämpfen für Frischluftzufuhr sorgen
* Je nach Inhaltsstoffen ggf. Arzt aufsuchen
* Ersthelfer informieren
 |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | 1. Nicht restentleerte Behältnisse im Sondermüll entsorgen.
 |

Folgende Produkte fallen unter diese Betriebsanweisung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Hersteller | Produktname | SiTechBl. | TM |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Automatisch generierte Betriebsanweisung BAGefahr 1.0 beta