|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BTA  Nr : 0005** 14.10.2016 | | **BETRIEBSANWEISUNG** gemäß §20 GEFSTOFFV  **Geltungsbereich und Tätigkeiten**  . | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift des Schulleiters |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG | | | | | | |
| Stoffe zur Untergrundvorbehandlung (Gisbau Code)  Absperrmittel,  Fluate,  alkalische Abbeizer, Anlauger  Säurereiniger  Bleichmittel  Peroxide  Silikatfarben (M- SK 01/02) | | | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | | | |
|  |  | | 1. Reizend: Diese Stoffe verursachen bei der Einwirkung auf die Haut oder Schleimhaut Entzündungen, oder Reizungen. 2. Ätzend: Diese Stoffe zerstören lebendes Gewebe (Haut). 3. Gesundheitsschädlich: Einatmen, Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) oder Aufnahme durch die Haut können zu Gesundheitsschäden führen. 4. Wassergefährdend!- Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! | |  | |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | | | |
|  | 1. Umgebung durch sorgfältiges Abdecken schützen! 2. Gefäße vorsichtig öffnen! 3. Verspritzen des Werkstoffes vermeiden! 4. Nicht in Metallbehältern lagern! 5. Nicht mit anderen Stoffen mischen 6. Augenschutz: Vollschutzbrille tragen! 7. Dämpfe nicht einatmen! 8. Hautschutz: Hautkontakt vermeiden! Arbeiten nur mit Handschuhen. 9. Atemschutz nach Anweisung tragen! 10. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich mit Bürste und Seife oder Hautreinigungsmaterial reinigen! Hautpflegemittel verwenden! 11. Stark verunreinigte Kleidung sofort wechseln! 12. Im Arbeitsbereich keine Lebensmittel lagern. | | | | | |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL | | | | | | |
| 1. Verschüttetes Material mit saugfähigem Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer) aufnehmen (siehe 'Entsorgung')! | | | | | | |
| **ERSTE HILFE** | | | | **Notruf** | |  |
|  | Bei jeder Erste Hilfe Maßname: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt aufsuchen!  **Hautkontakt :** Getränkte Kleidung wechseln! Die Haut mit Handwaschpaste oder Wasser und Seife reinigen. Hautschutzmittel verwenden.  **Augenkontakt :** 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen (mit beiden Händen weit aufhalten) oder Augenspüllösung nehmen  **Verschlucken :** Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken lassen.  **Einatmen :** Gefahrenbereich verlassen, Frischluft zuführen, ggfls. Mund zu Nase beatmen. | | | | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | | | | |
|  | 1. Reste aufbrauchen! 2. Restentleerte Behälter: Duales System ( Herstellerrückgabe) | | | | | |

Folgende Produkte fallen unter diese Betriebsanweisung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Hersteller | Produktname | SiTechBl. | TM |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |