|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BTA Nr :** **0001**14.10.2016 | **BETRIEBSANWEISUNG**gemäß §20 GEFSTOFFV**Geltungsbereich und Tätigkeiten** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Unterschrift des Schulleiters |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |
| Wasserverdünnbare Beschichtungsstoffe I (Gisbau Code)Wasserverdünnbare Dispersionsfarben, (M – DF01 /02)Wasserverdünnbare Grundierungen (M –GF 01 /02)Wasserverdünnbare KD PutzeWasserverdünnbare Lacke (M – LW 01)Farbschlamm aus dem Reinigungsbecken |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |
| 1. Einatmen, Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) oder Aufnahme durch die Haut können zu Gesundheitsschäden führen.
2. Diese Werkstoffe können reizen und zu allergische Reaktionen führen
3. Wassergefährdend!- Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden!
 |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |
| 1. Arbeiten nur bei genügender Frischluftzufuhr!
2. Atemschutz bei Spritzverfahren: Partikelfilter P2 (weiß)
3. Auswaschen der Werkzeuge nur über einem Abfluß mit funktionsfähigem Sedimentstionsbecken oder im Dispersionsfarbenwaschgerät!
4. Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen!
5. Hautschutz: Produktreste von den Händen entfernen!
6. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden!
7. Stark verunreinigte Kleidung wechseln!
 |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |
| 1. Verschüttetes Material mit saugfähigem Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer) aufnehmen (siehe 'Entsorgung')!
2. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen!
 |
| **ERSTE HILFE** | **Notruf** |  |
|  | 1. **Augenkontakt :** 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen (mit beiden Händen weit aufhalten) oder Augenspüllösung nehmen
2. **Verschlucken :** Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken lassen
 |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |
|  | 1. **Vollständig** **eingetrocknete Farbreste** : Hausmüll
2. **Restentleerte Farbeimer** : Duales System (Herstellerrückgabe)
3. **Reste aus dem Sedimentationsbecken**: Eintrocknen lassen und dann als Hausmüll entsorgen!
4. **Flüssige Farbreste**: Im gekennzeichneten Abfallbehälter mit der Schlüsselnummer 555 13 als Sonderabfall entsorgen
 |

Folgende Produkte fallen unter diese Betriebsanweisung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Hersteller | Produktname | SiTechBl. | TM |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |