|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BTA  Nr :** **0001** 14.10.2016 | | **BETRIEBSANWEISUNG** gemäß §20 GEFSTOFFV  **Geltungsbereich und Tätigkeiten** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift des Schulleiters |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG | | | | |
| Wasserverdünnbare Beschichtungsstoffe I (Gisbau Code) Wasserverdünnbare Dispersionsfarben, (M – DF01 /02)  Wasserverdünnbare Grundierungen (M –GF 01 /02)  Wasserverdünnbare KD Putze  Wasserverdünnbare Lacke (M – LW 01)  Farbschlamm aus dem Reinigungsbecken | | | | |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT | | | | |
| 1. Einatmen, Verschlucken (Essen, Trinken, Rauchen mit beschmutzten Händen) oder Aufnahme durch die Haut können zu Gesundheitsschäden führen. 2. Diese Werkstoffe können reizen und zu allergische Reaktionen führen 3. Wassergefährdend!- Eindringen in Boden, Gewässer und Kanalisation vermeiden! | | | | |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN | | | | |
| 1. Arbeiten nur bei genügender Frischluftzufuhr! 2. Atemschutz bei Spritzverfahren: Partikelfilter P2 (weiß) 3. Auswaschen der Werkzeuge nur über einem Abfluß mit funktionsfähigem Sedimentstionsbecken oder im Dispersionsfarbenwaschgerät! 4. Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen! 5. Hautschutz: Produktreste von den Händen entfernen! 6. Nach Arbeitsende und vor jeder Pause Hände gründlich reinigen! Hautpflegemittel verwenden! 7. Stark verunreinigte Kleidung wechseln! | | | | |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL | | | | |
| 1. Verschüttetes Material mit saugfähigem Material (z.B. Kieselgur, Blähglimmer) aufnehmen (siehe 'Entsorgung')! 2. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen! | | | | |
| **ERSTE HILFE** | | | **Notruf** |  |
|  | 1. **Augenkontakt :** 10 Minuten unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen (mit beiden Händen weit aufhalten) oder Augenspüllösung nehmen 2. **Verschlucken :** Kein Erbrechen herbeiführen, viel Wasser trinken lassen | | | |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG | | | | |
|  | 1. **Vollständig** **eingetrocknete Farbreste** : Hausmüll 2. **Restentleerte Farbeimer** : Duales System (Herstellerrückgabe) 3. **Reste aus dem Sedimentationsbecken**: Eintrocknen lassen und dann als Hausmüll entsorgen! 4. **Flüssige Farbreste**: Im gekennzeichneten Abfallbehälter mit der Schlüsselnummer 555 13 als Sonderabfall entsorgen | | | |

Folgende Produkte fallen unter diese Betriebsanweisung:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Hersteller | Produktname | SiTechBl. | TM |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |