|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten an**Absauganlagen**  | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| F:\Arbeit Fasi\webgruppe\symb_jpg\ghs_rondflam.jpgghs_silhouete | * Brand- und Explosionsgefahr
* Gefahr durch Holzstaub
* Einzugsgefahr bei Brikettieranlagen
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-P002--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpg  | * Beim Arbeiten sind Rauchen und offenes Licht verboten
* Bei Filter,- Sack- oder Behälterwechselwechsel die Staubentwicklung minimieren und ggf. Atemschutzmaske tragen
* Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
* Bei Störungen von Brikettieranlagen die nötigen Reparaturen nur durch Fachpersonal durchführen lassen
* Bei der Verwendung von Eichen- und Buchenholzstaub sind weitere Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe zu beachten
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Lehrer zu melden
* Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

 **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **E-Check alle 4 Jahre** durch eine Elektrofachkraft *(Bauartbedingt ggf. jährlich)*
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **25. Juni 2019** |
| Schulleitung |  |