|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten an  **Absauganlagen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
| F:\Arbeit Fasi\webgruppe\symb_jpg\ghs_rondflam.jpgghs_silhouete | | * Brand- und Explosionsgefahr * Gefahr durch Holzstaub * Einzugsgefahr bei Brikettieranlagen | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-P002--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpg | * Beim Arbeiten sind Rauchen und offenes Licht verboten * Bei Filter,- Sack- oder Behälterwechselwechsel die Staubentwicklung minimieren und ggf. Atemschutzmaske tragen * Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten * Bei Störungen von Brikettieranlagen die nötigen Reparaturen nur durch Fachpersonal durchführen lassen * Bei der Verwendung von Eichen- und Buchenholzstaub sind weitere Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe zu beachten | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Lehrer zu melden * Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Maschine nach Arbeitsende reinigen * **E-Check alle 4 Jahre** durch eine Elektrofachkraft *(Bauartbedingt ggf. jährlich)* | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **25. Juni 2019** |
| Schulleitung |  |