|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Fahrbaren Arbeitsgerüsten** | **Raum**  verantwortlich | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | |
|  | | Gefahr durch   * fehlende Standsicherheit durch z. B. unebenen Boden oder unzulässige Aufbauhöhen (Kippgefahr) * unvollständigen Aufbau (z. B. Absturzgefahr) * nicht montierten Seitenschutz (Absturzgefahr) * ruckartiges Bewegen * Bewegen mit Personen auf der Bühne * nicht festgestellte Rollen * Überschreiten der zulässigen Lasten | | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | |
|  | | * Tragen von Sicherheitsschuhen (Bei Baumontagen min. S3) * Bei der Montage Helm tragen. Montageanleitung des Herstellers beachten * 3- fachen Seitenschutz gegen Abstürzen montieren * Auf richtige Einrastung aller Bauteile achten * Nur bewegen, wenn sich keine Personen auf der Bühne befinden * Fahrrollen müssen nach jedem Verfahren durch Bremshebel festgestellt werden * Vor dem Bewegen lose Teile vor dem Herabfallen sichern * Nur langsam und auf ebenem, tragfähigen und hindernisfreien Untergrund aufstellen und bewegen * Für den Aufstieg sind integrierte Leitern zu nutzen. Nur auf die erste Ebene darf eine ausreichend lange Anlegeleiter benutzt werden * Nur in Längsrichtung und über Eck bewegen * Niveauausgleich durch vorhandene Spindeln durchführen * Zulässige Belastung nicht überschreiten. | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | | |
|  | | * Bei Schäden an Gerüsten oder Schutzausrüstungen das Arbeitsmittel vor unbefugtem Benutzen sichern * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  | |
| Erste Hilfe | | | | | | | |
|  | | * Gerüst sichern. Verletze vor Ort versorgen * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  | |
| Instandhaltung | | | | | | | |
|  | | * Gerüstbauteile vor Gerüstaufbau prüfen * Schadhafte Teile melden und ersetzen. | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **21. April 2021** |
|  | Schulleitung |  | Ersteller |  |