|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Baustromverteilerkästen** | **Raum:**  **Verantwortlich** | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | |
|  | | * Gefahr durch elektrischen Strom | | | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | |
|  | | * Arbeitstägliche Überprüfung der Fehlerstromschutzeinrichtung (FI) auf einwandfreie Funktion durch betätigen der Prüfeinrichtung * Tragen von Sicherheitsschuhen und ggf. Handschuhen * Monatliche Überprüfung der Fehlerschutzeinrichtung auf Wirksamkeit   (durch Elektrofachkraft oder beaufsichtigte unterwiesen Personen nach TRBS 1203 bei Anwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden am Baustromverteilerkasten, den Lehrer informieren   und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  | |
| Erste Hilfe | | | | | | | |
|  | | * Baustromverteilerkasten sperren und sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  | |
| Instandhaltung | | | | | | | |
|  | | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von Elektrofachkräften oder entsprechend unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht von Elektrofachkräften errichtet, verändert und instandgehalten werden * **E-Check** **siehe Schutzmaßnahmen** | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **21. April 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |