|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Baustromverteilerkästen**  | **Raum:****Verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|    | * Gefahr durch elektrischen Strom
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Arbeitstägliche Überprüfung der Fehlerstromschutzeinrichtung (FI) auf einwandfreie Funktion durch betätigen der Prüfeinrichtung
* Tragen von Sicherheitsschuhen und ggf. Handschuhen
* Monatliche Überprüfung der Fehlerschutzeinrichtung auf Wirksamkeit

(durch Elektrofachkraft oder beaufsichtigte unterwiesen Personen nach TRBS 1203 bei Anwendung geeigneter Mess- und Prüfgeräte |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden am Baustromverteilerkasten, den Lehrer informieren

und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|   | * Baustromverteilerkasten sperren und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von Elektrofachkräften oder entsprechend unterwiesene Personen unter Leitung und Aufsicht von Elektrofachkräften errichtet, verändert und instandgehalten werden
* **E-Check** **siehe Schutzmaßnahmen**
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **21. April 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |