|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten an  **Dickenhobelmaschinen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-W025--.jpg  ghs_silhouete | | * Gefahr durch schnelllaufende Maschinenteile * Gefahr des Einzugs durch die Transportwalzen * Gefahr von schweren Schnittverletzungen durch die Messerwelle * Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm * Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile - Rückschlag * Gefahr durch Holzstaub | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| **G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M003--.jpg**  G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpg  D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\ISOP028-.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpg | * Tragen von Gehörschutz * Tragen von enganliegender Kleidung und ggf. Haarnetz. Tragen von festem Schuhwerk. In Sicherheitsbereichen: Sicherheitsschuhe dem geforderten Bereich entsprechend * **Keine** Ringe, Schmuck oder Handschuhe tragen * Gefahrenbereich freihalten * Auf Funktion der Absaugung achten * Werkstücklänge mindestens 270 mm * Materialstärke unter Beachtung der Werkstückbreite und der Holzart einstellen * Messerüberstand über der Messerwelle darf maximal 1,1 mm betragen * Vor Inbetriebnahme der Maschine: Rückschlagsicherung auf Funktion prüfen * Runde Werkstücke mit der hohlen Seite auflegen * Nur Massivholz bearbeiten * Bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abstellen * Späne nicht mit der Hand entfernen. Bei Stillstand der Maschine absaugen * Alle Arbeiten nach **TSM/M** (erweiterte Informationen beachten!) | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Lehrer informieren * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen * Im Brandfall Löschversuch unternehmen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-E003--.jpg | | * Maschine abschalten und sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Halbjährliches abarbeiten des Wartungsprotokolls * Arbeitsplatz nach Arbeitsende reinigen * **E-Check** **alle vier Jahre durch bestellte Elektrofachkraft** (ortsunveränderlich) | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **4. Januar 2020** |
|  | Schulleitung |  |  |  |