|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name der Schule / Logo | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Eintreibgeräten (Druckluftnagler)**  | **Raum:**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Getroffen werden von Eintreibgegenständen,

Holzsplittern und Magazinrückständen* Stürzen, Herunterfallen von den Anstell- oder Anlegeleitern
* Muskel-Skelett-Schädigungen durch mechanische Stöße (Vibrationen)
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| **G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M003--.jpg**G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpg | * Am Eintreibgerät muss eine Betriebsanleitung, die alle sicherheitstechnischen Angaben für eine bestimmungsgemäße Verwendung enthält, sowie das erforderliche Spezialwerkzeug zur Instandhaltung und Störungsbeseitigung vorhanden sein
* Vor dem Anschließen an die Druckluftleitung ist das Magazin zu entleeren
* Beim Füllen des Magazins Gerät nicht auf sich selbst oder andere richten
* Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen anhand der Gefährdungsbeurteilung festlegen und einhalten, z. B. Prüfung nach ca. 100 Betriebsstunden auf Gesamtfunktionsfähigkeit durch den Hersteller
* Beschaffenheit: In Abhängigkeit von der Länge der verwendbaren Befesti-gungsmittel (Nägel) müssen Eintreibgeräte mit einer Auslösesicherung ausgerüstet sein
* Auf einwandfreie Funktion der Auslösesicherung achten
* Den Schussbereich (z. B. Kistenkanten) personenfrei halten bzw. durch geeignete Maßnahmen beschränken
* Der auf druckluftbetriebenen Eintreibgeräten angegebene zulässige Druck darf nicht überschritten werden
* Geeignete Fixierhilfen für das Werkstück nutzen
* Geräte sicher ablegen und nie über das Griffstück aufhängen
* Nur die vom Hersteller für das jeweilige Gerät vorgeschriebenen Befestigungsmittel verwenden
* Alle Arbeiten nach **TSM/M** (erweiterte Informationen beachten!)
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| Erste Hilfe |
|  | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* Zeitraum für eine Hauptprüfung durch Hersteller festlegen (Druckluftgerät)
* **Jährlicher E- Check** durch eine Elektrofachkraft (Elektro- oder Akku- Gerät)
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **8. April 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |