|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten an**Formatkreissägen**  | **Raum:****Verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-W025--.jpg | * ghs_silhoueteSchnitt- und Einzugsgefahr durch das schnell laufende Sägeblatt
* Gefahr durch das zu bearbeitende Material

(Bruch, Splitter, wie z. B. bei Kunststoff, Oberflächenbeschaffenheit)* Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm
* Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile
* Gefahr beim Sägen durch Holzstaub
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| **G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M003--.jpg**G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpgD:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\ISOP028-.jpg | * Der Abstand des Spaltkeils darf vom Sägeblatt nicht mehr als 8 mm betragen
* Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind
* Bei Verbundkreissägeblättern muss die zulässige Drehzahl zusätzlich angegeben sein und darf nicht überschritten werden
* Die erforderlichen Hilfseinrichtungen müssen bei Bedarf benutzt werden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock)
* Auf die richtige Anbringung und Einstellung der Schutzhaube ist zu achten
* Beim Einsetzschneiden Rückschlagklotz und Begrenzungsklotz verwenden
* Jugendliche über 15 Jahre dürfen nur unter Aufsicht eines Fachkundigen und zu Ausbildungszwecken an Kreissägen arbeiten
* Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten
* Splitter und Späne dürfen nicht mit der Hand aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernt werden
* Vor dem Verlassen der Kreissäge die Maschine ausschalten
* Auf Ordnung und Sauberkeit achten
* Bei Arbeiten mit der Formatkreissäge müssen eng anliegende Kleidung, Gehörschutz und den Tätigkeiten entsprechende Sicherheitsschuhe getragen werden. Keine Handschuhe!
* Auf Funktion der Absaugung achten, Anlauf abwarten.
* Alle Arbeiten nach **TSM/M** (erweiterte Informationen beachten!)
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| Erste Hilfe |
|  | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **E-Check** **alle vier Jahre** (bei stationärer Installation!)
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **23. April 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |