|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit dem**Freifallmischer** | **Raum****verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|    | * Gefahr durch rotierende Maschinenteile
* Gefahr des Einzugs zwischen den Zahnrädern
* Gefahr durch Mörtel bzw. Betonspritzer
* Gefahr durch Zement und Kalkstaub
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|        | * Tragen von enganliegender Kleidung
* Tragen von Sicherheitsschuhen S3
* Hautschutz entsprechend dem Hautschutzplan
* Vor Arbeitsbeginn Zustand der Maschine und Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen überprüfen. (Stecker, Zuleitungskabel etv.)
* Sicheren Stand der Maschine überprüfen
* Beim Einrichten des Arbeitsplatzes ist die Windrichtung zu beachten (Staubbelastung durch Kalk- und Zementstaub)
* Während des Betriebes nicht in die Mischtrommel oder an den Zahnkranz greifen
* Auf sauberen Arbeitsplatz und sicherem Stand achten
* Beim Einfüllen von Wasser auf mögliche Mörtel- bzw. Betonspritzer achten
* Beim Einfüllen von Bindemittel und Zuschlag nicht die Schaufel in die Maschine stecken
* Beim Öffnen von Kalk- oder Zementsäcken die Staubbelastung gering halten
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Maschine nach Arbeitsende mit Wasser reinigen
* Maschine regelmäßig mit geeignetem Pflegemittel einsprühen
* **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  Schulleitung | **Bearbeitung:** |  | **27. April 2021** |