|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | Betriebsanweisungfür**Glasbearbeitung**  | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|    |  Gefahr durch:* Scharfe Kanten und Abschnitte
* Unkontrollierter Glasbruch
* Herabfallende, schwere Teile
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| D-M006--D-M005--D-M007-- | * Tragen von enganliegender Arbeitskleidung
* Tragen von dem Bereich entsprechenden Sicherheitsschuhe
* Bei der Handhabung von Glas griffige, schnittfeste Handschuhe benutzen
* Beim Bewegen und Bearbeiten großer schwerer Glaselemente sind Sicherheitsschuhe zu tragen
* Zur Bearbeitung von Glasoberflächen nur quarzfreie Stoffe verwenden
* Maschinelles Bearbeiten, z.B. Bohren, Schleifen oder Polieren, von Glas nur unter Wasserspülung durchführen
* Hand-Nassschleifmaschinen nur mit der Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung oder Schutztrennung betreiben
* Am Arbeitsplatz (z.B. Boden und Bearbeitungstisch) anfallenden Glasbruch, Glassplitter und -reste umgehend beseitigen. Arbeitsplatz stets sauber halten
* Beim Entfernen von Glasresten und -splittern Schutzbrille tragen
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Gerät sichern.
* Gerät nach Arbeitsende reinigen.
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** | Schulleitung | **Bearbeitung:** |  | **27. April 2021** |