|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung **Für das Arbeiten an**  **Fahrzeug- Hebebühnen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\345UAC7W\D-W000--.jpg | | * G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-W026--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-W027--.jpgGefahr dur ein mögliches Abrutschen des Fahrzeugs * Gefahr durch heiße Oberflächen am Fahrzeug * Quetschgefahr durch bewegte Teile * Elektrische Gefährdungen durch die elektrischen Anlagen * Gefahr durch die mangelnde Wartung der Anlage | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M002--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M006--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M001--.jpg | Anheben des Fahrzeugs  * Fahrzeug nach Vorgaben der Herstellfirma auf der Hebebühne positionieren. * Ungleiche Lastverteilung vermeiden, Bühne nicht überlasten, geeignete Aufnahmeelemente mit rutschhemmender oder formschlüssiger Oberfläche verwenden, nur an vorgegebenen Stellen des Fahrzeuges aufnehmen. * Funktion der Abrollsicherungen bzw. der Schwenkarmsicherungen in allen Richtungen prüfen. * Nur anheben, wenn keine Personen gefährdet werden.   **Arbeit am angehobenen Fahrzeug**   * **Je nach anfallenden Arbeiten, PSA auswählen und tragen. (z. B. heiße Oberflächen)** * Auf heiße Teile achten. * Demontage von Bauteilen kann die Lastverteilung verändern: evtl. Fahrzeug gegen Kippen sichern (Vorgaben der Herstellfirma beachten). * Nur zugelassene Montagestützen verwenden.  Absenken des Fahrzeugs  * Werkzeug und andere Gegenstände aus dem Gefahrenbereich entfernen. * Nur Absenken, wenn keine Personen gefährdet werden. * Fußabweiser, Schaltleisten oder Warnton nach Zwischenstopp verhindern Fußverletzungen.   **Die Hebebühne darf nur von unterwiesenen und befähigten Beschäftigten ab 18 Jahren ohne Aufsicht bedient werden.** | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Lehrer zu melden * Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen * Im Brandfall Löschversuch unternehmen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Hebebühne nach Arbeitsende reinigen * **Sachkundigenprüfung min. jährlich** | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. April 2021** |
| Schulleitung |  |