|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | Betriebsanweisung**Für das Arbeiten an****Fahrzeug- Hebebühnen** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\345UAC7W\D-W000--.jpg | * G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-W026--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-W027--.jpgGefahr dur ein mögliches Abrutschen des Fahrzeugs
* Gefahr durch heiße Oberflächen am Fahrzeug
* Quetschgefahr durch bewegte Teile
* Elektrische Gefährdungen durch die elektrischen Anlagen
* Gefahr durch die mangelnde Wartung der Anlage
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M002--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M006--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M001--.jpg |  Anheben des Fahrzeugs * Fahrzeug nach Vorgaben der Herstellfirma auf der Hebebühne positionieren.
* Ungleiche Lastverteilung vermeiden, Bühne nicht überlasten, geeignete Aufnahmeelemente mit rutschhemmender oder formschlüssiger Oberfläche verwenden, nur an vorgegebenen Stellen des Fahrzeuges aufnehmen.
* Funktion der Abrollsicherungen bzw. der Schwenkarmsicherungen in allen Richtungen prüfen.
* Nur anheben, wenn keine Personen gefährdet werden.

**Arbeit am angehobenen Fahrzeug** * **Je nach anfallenden Arbeiten, PSA auswählen und tragen. (z. B. heiße Oberflächen)**
* Auf heiße Teile achten.
* Demontage von Bauteilen kann die Lastverteilung verändern: evtl. Fahrzeug gegen Kippen sichern (Vorgaben der Herstellfirma beachten).
* Nur zugelassene Montagestützen verwenden.

 Absenken des Fahrzeugs * Werkzeug und andere Gegenstände aus dem Gefahrenbereich entfernen.
* Nur Absenken, wenn keine Personen gefährdet werden.
* Fußabweiser, Schaltleisten oder Warnton nach Zwischenstopp verhindern Fußverletzungen.

**Die Hebebühne darf nur von unterwiesenen und befähigten Beschäftigten ab 18 Jahren ohne Aufsicht bedient werden.** |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Lehrer zu melden
* Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

 **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Hebebühne nach Arbeitsende reinigen
* **Sachkundigenprüfung min. jährlich**
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. April 2021** |
| Schulleitung |  |