|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Hochdruckreinigern** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | * Mechanische Gefährdung durch den Flüssigkeitsstrahl (Schneid- und Injektionsverletzung) * Gefahr durch vom Flüssigkeitsstrahl bewegte (umherfliegende Teile) * Verbrühen durch Kontakt mit heißen Medien (bei beheizten Flüssigkeitsstrahlern) * Kontakt mit Gefahrstoffen im Sprühnebel * Verletzungen durch Rückstoßkräfte des Hochdruckreinigers * Ausrutschen auf nassem oder verschmutztem Boden | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
|  | * Mit dem Flüssigkeitsstrahler dürfen nur hierzu beauftragte und speziell unterwiesene Personen arbeiten * Personen unter 16 Jahren dürfen nicht und Personen unter 18 Jahren nur unter Aufsicht mit Flüssigkeitsstrahlern arbeiten * Elektrisch betriebene Geräte an separater Steckdose mit Schutzeinrichtung anschließen * Vor dem Gebrauch Sprühlanze, Schlauch, Druck- und Temperaturanzeige usw. auf Mängel prüfen; beschädigte Geräte nicht in Betrieb setzen * Die Betätigungseinrichtung während des Gebrauchs nicht festsetzen * Bei starken Rückstoßkräften muss eine Körperstütze verwendet werden * Bei Arbeitsunterbrechung Gerät gegen unbeabsichtigtes und unbefugtes Einschalten sichern * Mit dem Flüssigkeitsstrahler nicht auf der Leiter arbeiten * Schlauchleitungen so legen, dass sie nicht eingeklemmt sind, nicht auf scharfen Kanten liegen und nicht mit Fahrzeugen überfahren werden können * Schlingenbildung, Zug- und Biegebeanspruchung des Schlauches vermeiden * Das Gerät nicht durch Ziehen am Hochdruckschlauch bewegen * Der Flüssigkeitsstrahl nie auf Personen richten * Persönliche Schutzausrüstung benutzen (Schutzbrille oder, bei Bedarf Gesichtsschutz, Schürze, Gummistiefel, Gehörschutz, ggf. Schutzkleidung gegen Feuchtigkeit oder, bei Bedarf gegen Gefahrstoffe). | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Bei schadhaften Leitern, den Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen bzw Leiter austauschen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Hochdruckreiniger gegen Einschalten sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport:19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **Jährlicher Check und E- Check nach Prüfprotokoll** | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **28. April 2021** |

Schulleitung