|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten an **Kantenanleimmaschinen**  | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-W026--.jpg | * Einzugsgefahren an den Transportwalzen
* Gefahren durch heiße Oberflächen
* Je nach Bauart:

Mögliche Gefährdungen durch Laserstrahlen* Gefahr durch das Messer beim Abkappen der Anleimkanten
* Brandgefahr durch das verwendete Reinigungsmittel
* Sonstige chemische Gefahren durch das Reinigungsmittel
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M001--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M006--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpg | * Die Maschinen dürfen nur durch unterwiesene Mitarbeiter betrieben werden.
* Tragen von enganliegender Arbeitskleidung.
* Wenn heiße Oberflächen am Material zu erwarten sind, müssen entsprechende, enganliegende Schutzhandschuhe getragen werden.
* Tragen von Sicherheitsschuhen min. S1.
* Beim laufenden Betrieb nicht in den Gefahrenbereich fassen.
* Schutzeinrichtungen nicht entfernen oder überbrücken.
* Öffnen von vorhandenen elektrischen Schaltkästen nur durch Fachpersonal.
* Beim Nachfüllen des Reinigungsmittels die Brandgefahren beachten und Maschine entsprechend abkühlen lassen.
* Beim Nachfüllen die Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Reinigungsmittels beachten. Min. Schutzbrille und den Anforderungen entsprechende Schutzhandschuhe verwenden.
* Bei Arbeiten am Leimbehälter Hitzeschutzhandschuhe tragen
* Besondere Schutzmaßnahmen beim Arbeiten mit Laserkanten festlegen
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Lehrer informieren
* Maschine erst nach Stillstand durch Fachpersonal überprüfen
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
* Stromzufuhr unterbrechen
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

 **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Arbeitsplatz nach Arbeitsende reinigen
* **E-Check** **alle vier Jahre durch bestellte Elektrofachkraft** (ortsunveränderlich
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **23. Dezember 2019** |
| Schulleitung |  |