|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten an**Kantenbandschleifmaschinen** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| ghs_silhouete | * Gefahr durch schnelllaufende Maschinenteile - Einzugsgefahr
* Gefahr von schweren Abschürfungen durch das Schleifband
* Gefahr durch Lärm
* Gefahr durch Holzstaub
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M001--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M003--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpg | * Nach Möglichkeit auf die Bearbeitung von Buchen- und Eichenholz verzichten.
* Maschine an automatische Absaugung anschließen.
* Tragen von Gehörschutz.
* Tragen von enganliegender Kleidung und ggf. Haarnetz. Tragen von festem Schuhwerk. In Sicherheitsbereichen**:**

Sicherheitsschuhe dem geforderten Bereich entsprechend.* Gefahrenbereich an der Auf- und Abgabeseite freihalten.
* Auf Funktion der Absaugung achten.
* Schleifbänder vor Arbeitsbeginn auf Beschädigungen hin kontrollieren.
* Links- oder Rechtslauf der Maschine beachten.
* Werkstücke ordentlich ausrichten und an Anschlag anlegen.
* Bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abstellen.
* Späne nicht mit der Hand entfernen. Bei Stillstand der Maschine absaugen.
* Handschuhe dürfen **nur** getragen werden, wenn die Gefährdungen durch das zu bearbeitende Material (bzw. durch Späne oder Splitter) höher sind.
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **E-Check** **alle vier Jahre** (wenn ortsunveränderlich)
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **11. Dezember 2019** |
|  | Schulleitung |  |  |  |