|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten an  **Kantenbandschleifmaschinen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
| ghs_silhouete | | * Gefahr durch schnelllaufende Maschinenteile - Einzugsgefahr * Gefahr von schweren Abschürfungen durch das Schleifband * Gefahr durch Lärm * Gefahr durch Holzstaub | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M001--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M003--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpg | * Nach Möglichkeit auf die Bearbeitung von Buchen- und Eichenholz verzichten. * Maschine an automatische Absaugung anschließen. * Tragen von Gehörschutz. * Tragen von enganliegender Kleidung und ggf. Haarnetz. Tragen von festem Schuhwerk. In Sicherheitsbereichen**:**   Sicherheitsschuhe dem geforderten Bereich entsprechend.   * Gefahrenbereich an der Auf- und Abgabeseite freihalten. * Auf Funktion der Absaugung achten. * Schleifbänder vor Arbeitsbeginn auf Beschädigungen hin kontrollieren. * Links- oder Rechtslauf der Maschine beachten. * Werkstücke ordentlich ausrichten und an Anschlag anlegen. * Bei Arbeitsunterbrechungen Maschine abstellen. * Späne nicht mit der Hand entfernen. Bei Stillstand der Maschine absaugen. * Handschuhe dürfen **nur** getragen werden, wenn die Gefährdungen durch das zu bearbeitende Material (bzw. durch Späne oder Splitter) höher sind. | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Maschine abschalten und sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Maschine nach Arbeitsende reinigen * **E-Check** **alle vier Jahre** (wenn ortsunveränderlich) | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **11. Dezember 2019** |
|  | Schulleitung |  |  |  |