|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Name o. Schul-Logo* | BetriebsanweisungFür das Arbeiten am**Druckluftkompressor**  | **Raum*****Nummer******Name*****verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-W025--.jpg | * Gefahr von Gehörschädigungen durch Lärm
* Gefahr durch unkontrolliert bewegte Teile
* Gefahr durch offenliegende Antriebe
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| **G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M003--.jpg**G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpg | * Bei Aufenthalt im Kompressor- Raum ist die angegebene PSA zu tragen
* Kompressor in einem separaten Raum aufstellen und/oder kapseln
* Erstmalige Prüfung durch zugelassene Überwachungsstelle (Inhalt\*Maximaldruck p\*V≥200)
* Kompressor, Druckbehälter und Zuführleitungen regelmäßig durch Fachpersonal prüfen
* Wiederkehrende Prüfung durch zugelassene Überwachungsstelle (Inhalt\*Maximaldruck p\*V≥1000) durchführen
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| Erste Hilfe |
|  | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **Jährlicher E- Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **8. April 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |