|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Kranbahnen** | **Raum****Verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch elektrischen Strom
* Gefahr von Handverletzungen an verschiedenen Stellen der Anlage
* Warnung vor Quetschgefahren zwischen Lasten und festen Einbauten
* Gefahr durch schwebende Lasten
 |  |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|   | * **Bedienung ausschließlich von unterwiesenen Personen**
* Tragen von Sicherheitsstufen mindestens mit Schutzkappe
* Tragen von Schutzhandschuhen beim An- und Abschlagen von Lasten
* Bei Überkopftransporten ist ein Schutzhelm zu tragen
* Bei Störungen darf die elektrische Bedieneinheit nur durch elektrotechnisches Fachpersonal geöffnet werden
* Arbeitsbereich von Personen freihalten
* Nur geeignete Anschlagmaterialien (Ketten, Drahtseile, spezielle Anschlagmittel wie z. B. Vakuumsauger) verwenden
* Nicht unter schwebende Lasten treten
 |  |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** |
|  | * Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Lehrer informieren
* Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |  |
| **Erste Hilfe** |
|    | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112** **Krankentransport: 19222** |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden.
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* **E-Check** **alle vier Jahre durch bestellte Elektrofachkraft** (ortsunveränderlich)
 |  |
| **Freigabe:** |

|  |
| --- |
|  |
| Schulleitung |

 | **Bearbeitung:** |  | **6. Februar 2021** |