|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Anlegeleitern** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-W028--.jpg | | Es bestehen Gefährdungen durch:   * Umkippen der Leiter * Abrutschen der Leiter * Herunterfallen von der Leiter * Abgleiten von dem Tritt * C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\345UAC7W\D-W000--.jpgHerabfallen von Gegenständen | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpg | * Vor dem Gebrauch der Leiter auf Eignung und Beschaffenheit achten * Keine schadhaften Leitern benutzen * Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkte beachten * Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten * Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen * An Treppen und anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder eine spezielle Leiter verwendet werden * Den richtigen Anstellwinkel von 65°-75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einer zweiten Person festhalten lassen * Anlegeleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen * Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen * Die Leiter erst nach vollständigem Einrasten der Aufsetzhaken benutzen * Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr) * Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten * Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht bestiegen werden * Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen * Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Aus­trock­nen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind * Leitern und Tritte dürfen nicht provisorisch geflickt und nicht behelfsmäßig verlängert werden | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Bei schadhaften Leitern, den Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen bzw Leiter austauschen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Leiter sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport:19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * **Jährlicher Check nach Prüfprotokoll** | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **19. November 2019** |

Schulleitung