|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Anlegeleitern** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-W028--.jpg  | Es bestehen Gefährdungen durch:* Umkippen der Leiter
* Abrutschen der Leiter
* Herunterfallen von der Leiter
* Abgleiten von dem Tritt
* C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\345UAC7W\D-W000--.jpgHerabfallen von Gegenständen
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|   G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpg  | * Vor dem Gebrauch der Leiter auf Eignung und Beschaffenheit achten
* Keine schadhaften Leitern benutzen
* Bei der Arbeit nicht zu weit hinauslehnen, Schwerpunkte beachten
* Auf- und Abstiegsflächen frei von Gegenständen halten
* Leitern nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen
* An Treppen und anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich oder eine spezielle Leiter verwendet werden
* Den richtigen Anstellwinkel von 65°-75° grundsätzlich einhalten. Unter Umständen zur Sicherung anbinden oder von einer zweiten Person festhalten lassen
* Anlegeleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen
* Anlegeleitern mindestens einen Meter über die Austrittsstelle hinausragen lassen
* Die Leiter erst nach vollständigem Einrasten der Aufsetzhaken benutzen
* Schuhsohlen frei von Verunreinigungen und Öl halten (Abrutschgefahr)
* Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen und sich mit mindestens einer Hand festhalten
* Die obersten beiden Sprossen einer Stehleiter dürfen nicht bestiegen werden
* Leitern sind nur für Arbeiten von geringem Umfang einzusetzen
* Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen, Aus­trock­nen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind
* Leitern und Tritte dürfen nicht provisorisch geflickt und nicht behelfsmäßig verlängert werden
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei schadhaften Leitern, den Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen bzw Leiter austauschen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Leiter sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport:19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **Jährlicher Check nach Prüfprotokoll**
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **19. November 2019** |

 Schulleitung