|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Motorkettensägen bei Waldarbeiten** | **Raum**:**Verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch die schnelllaufende Sägekette
* ghs_silhoueteGesundheitsgefährdung durch Einatmen von Stäuben und Abgasen
* Gefahr durch Splitter und Späne
* Gefahr durch das Zurückschlagen der Kettensäge
* Gefahr durch entzündliches Benzin
* Gefahr durch Lärm
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Nur rückschlagarme Sägeschienen und Sägeketten verwenden
* Tragen von enganliegender Kleidung, Gehör- und Gesichtsschutz sowie Schnittschutzhose und Sicherheitsschuhen der entspr. Kategorie (S3)
* Vor Arbeitsbeginn Sichtprüfung des Gerätes auf erkennbare Mängel sowie Sicherheitsvorrichtungen. Ggf. Kettenöl und Kraftstoff nachfüllen
* Umweltfreundliche und emissionsarme Kraftstoffe verwenden
* Maschine mit beiden Händen an den vorgesehenen Griffen halten
* Darauf achten, dass der Arbeitsbereich des Sägeschwerts freigehalten wird
* Nicht mit der Sägespitze sägen, um ein hochschlagen der Säge zu vermeiden
* Zug- und Druckverhältnisse im Holz beachten
* Möglichst den Krallenanschlag verwenden
* Bei Arbeitsunterbrechungen und beim Transport der Motorkettensäge, die Sägeschiene mit dem Transportschutz sichern
* Zum Tanken einen Sicherheitseinfüllstutzen verwenden
* **Beim Tanken nicht rauchen!**
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Im Brandfall Löschversuch unternehmen
* Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|   | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Maschine nach Arbeitsende reinigen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine ggf. sichern
* ***Jährliche UVV- Prüfung***, bei täglichem Einsatz sind kürzere Intervalle zu wählen
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **12. Juli 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |