|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Motorkettensägen im Baubereich** | **Raum**:  **Verantwortlich** | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | * Gefahr durch schnelllaufende Sägekette * ghs_silhoueteGesundheitsgefährdung durch Einatmen von Stäuben und Abgasen * Gefahr durch Splitter und Späne * Gefahr durch Zurückschlagen der Kettensäge * Gefahr durch entzündliches Benzin * Gefahr durch Lärm | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
|  | **Diese Betriebsanweisung gilt nur für den Grobzuschnitt von Schnitthölzern, nach dem Handbuch der BauBG für „Zimmereiarbeiten“**   * Nur rückschlagarme Sägeschienen und Sägeketten verwenden * Nicht über Schulterhöhe sägen! Wenn unvermeidbar, zusätzliche PSA: Schutzhelm mit Gesichtsschutz und Schnittschutzkleidung * Tragen von enganliegender Kleidung, Schutzbrille sowie Gehörschutz * Vor Arbeitsbeginn Sichtprüfung des Gerätes auf erkennbare Mängel sowie Sicherheitsvorrichtungen. Ggf. Kettenöl und Kraftstoff nachfüllen * Umweltfreundliche und emissionsarme Kraftstoffe verwenden * Auf sichere Auflage der Werkstücke achten * Maschine mit beiden Händen an den vorgesehenen Griffen halten * Darauf achten, dass der Arbeitsbereich des Sägeschwerts freigehalten wird * Nicht mit der Sägespitze sägen, um ein hochschlagen der Säge zu vermeiden * Möglichst den Krallenanschlag verwenden * Beim Transport der Maschine Kettenschutz aufstecken * Keine Handschuhe | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Im Brandfall Löschversuch unternehmen * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Maschine abschalten und sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Maschine nach Arbeitsende reinigen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine ggf. vom Netz trennen bzw. sichern * Bei Elektrokettensägen: **Jährlicher E-Check** (UVV- Prüfung) | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **12. Juli 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |