|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Motorkettensägen im Baubereich** | **Raum**:**Verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch schnelllaufende Sägekette
* ghs_silhoueteGesundheitsgefährdung durch Einatmen von Stäuben und Abgasen
* Gefahr durch Splitter und Späne
* Gefahr durch Zurückschlagen der Kettensäge
* Gefahr durch entzündliches Benzin
* Gefahr durch Lärm
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | **Diese Betriebsanweisung gilt nur für den Grobzuschnitt von Schnitthölzern, nach dem Handbuch der BauBG für „Zimmereiarbeiten“** * Nur rückschlagarme Sägeschienen und Sägeketten verwenden
* Nicht über Schulterhöhe sägen! Wenn unvermeidbar, zusätzliche PSA: Schutzhelm mit Gesichtsschutz und Schnittschutzkleidung
* Tragen von enganliegender Kleidung, Schutzbrille sowie Gehörschutz
* Vor Arbeitsbeginn Sichtprüfung des Gerätes auf erkennbare Mängel sowie Sicherheitsvorrichtungen. Ggf. Kettenöl und Kraftstoff nachfüllen
* Umweltfreundliche und emissionsarme Kraftstoffe verwenden
* Auf sichere Auflage der Werkstücke achten
* Maschine mit beiden Händen an den vorgesehenen Griffen halten
* Darauf achten, dass der Arbeitsbereich des Sägeschwerts freigehalten wird
* Nicht mit der Sägespitze sägen, um ein hochschlagen der Säge zu vermeiden
* Möglichst den Krallenanschlag verwenden
* Beim Transport der Maschine Kettenschutz aufstecken
* Keine Handschuhe
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Im Brandfall Löschversuch unternehmen
* Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|   | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Maschine nach Arbeitsende reinigen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine ggf. vom Netz trennen bzw. sichern
* Bei Elektrokettensägen: **Jährlicher E-Check** (UVV- Prüfung)
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **12. Juli 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |