|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Nassschneidemaschinen** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | * Gefahr von Schnittverletzungen durch das Sägeblatt * Gefahr durch nachlaufendes Sägeblatt, die Einzugsgefahr und das Hineingreifen in das Sägeblatt * Gefahr des Rückschlages von Werkstücken * Lärmemissionen * Gefahr durch ständige Feuchtearbeit | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
|  | * Tragen von enganliegender Kleidung * Tragen von Sicherheitsschuhen S3 * Tragen von Gehörschutz * Vor Arbeitsbeginn Zustand der Maschine und Funktionsfähigkeit der Schutzeinrichtungen überprüfen. (Stecker, Zuleitungskabel, Sägeblatt, Wasserzufuhr, Schutzhaube, Schiebetisch, Probelauf) * Sicheren Stand der Maschine überprüfen * Während des Betriebes nicht in den Gefahrenbereich greifen * Werkstück fest am Anschlag anlegen * Auf sauberen Arbeitsplatz und sicherem Stand achten * Verwendung nur von speziellen, wasserabweisenden Handschuhen (ohne Stofffasern). Verwendung von Hautschutzcreme und Pflegecreme * Bei längeren Expositionszeiten wasserabweisende Schürze benutzen * Maschine nach Arbeitsende mit Wasser reinigen und Wasserleitungen mit klarem Wasser durchspülen | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Im Brandfall Löschversuch unternehmen * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Maschine abschalten und sichern * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Maschine nach Arbeitsende reinigen und regelmäßig mit Pflegemittel einsprühen * **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **21. Juni 2021** |
| Schulleitung |