|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten am  **Schlagscheren / Blechtafelscheren (Handgeräte Metall)** | **Raum**  verantwortlich | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | |
|  | | * Quetsch- und Schnittverletzungen durch Fehlbedienung:   + bei Zugriff auf die Schnittlinie,   + bei Eingriff auf der Scherenrückseite,   + durch die Bewegung der Anschläge, durch Antriebs- und Steuerelemente,   + durch die Bewegung des Bleches. | | | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | | |
|  | | * Das Gerät darf nur von eingewiesenem Personal bedient werden. * Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel und Sauberkeit kontrollieren. * Bei Handhabung scharfer Bleche schnittsichere Handschuhe tragen. * Arbeitskleidung tragen * Blech möglichst am Anschlag führen. * Halten Sie sich während des Betriebes nicht an der Scherenrückseite auf. * Beim Einstellen der Messer Sicherheitsabstand einhalten. Verletzungsgefahr! * Achten Sie auf das einwandfreie Arbeiten der Nachschlagsicherung. | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  | |
| Erste Hilfe | | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  | |
| Instandhaltung | | | | | | | |
|  | | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Gerät sichern. * Gerät nach Arbeitsende reinigen | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** | Schulleitung | **Bearbeitung:** |  | **15. Juni 2017** |