|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Handstichsägen** | **Raum:****Verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|    | * Gefahr durch das sich bewegende Sägeblatt
* Gefahr durch das zu bearbeitende Material, z. B. spröde Kunststoffe (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit).
* Herausspringen des Sägeblatts aus dem Sägeschnitt
* Gefahr durch Holzstaub
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|  | * Nur Sägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind
* Eng anliegende Kleidung trage.
* Lange Haare durch Haarnetz, Kappe oder ähnliches sichern
* Zu sägendes Material fest einspannen
* Maschine mit beiden Händen festhalten
* Beim Sägen auf einen sicheren Stand achten
* Säge nicht mit laufendem Blatt aus dem Sägeschnitt ziehen
* Handmaschinen nicht mit laufendem Sägeblatt ablegen
* Auf eine feste Auflage des Stichsägetisches auf dem Werkstück achten
* Beim Sägen spröder Materialien, Schutzbrille benutzen
* Auf Ordnung und Sauberkeit achten
* Anfallende Abschnitte grob zusammenziehen, Späne aufsaugen
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Maschine abschalten und sichern.
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen.
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.

 **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **12. Mai 2016** |
| Schulleitung |  |