|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MusterGesamtschuleBeispieldorf | Betriebsanweisung**Trockenöfen** | Raum/Bereich: |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| W26W27W21 | Es bestehen Gefährdungen durch:* Verbrennungsgefahr von Fingern und Händen an heißen Oberflächen.
* Quetschgefahr der Finger beim Hineinschieben der Horden oder beim Schließen der Tür.
* Reizungen der Atemwege infolge Staubentwicklung, besonders beim getrockneten Gut.
* Reizungen der Atemwege durch im Produkt enthaltene Stoffe, z.B. Lösungsmittel.
* Ggf. Reizungen der Haut bei direkten Hautkontakt mit dem Trockengut.
* Explosionsgefahr beim Vorhandensein von brennbaren Lösungsmitteln.
* Brandgefahr bei brennbarem Trockengut durch Selbstentzündung.
* Rutschgefahr durch verschüttetes Produkt.
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| M01m-haendewaschenP19 | * Die Mitarbeiter sind im Umgang mit dem Trockenofen zu unterweisen.
* Unbedingt vorgeschriebene PSA (Grundlage: Gefährdungsbeurteilung) tragen.
* Vorsicht im Umgang mit den zu trocknenden Stoffen, ggf. BA Gefahrstoffe beachten.
* Verschüttetes Produkt sofort aufnehmen und gemäß Betriebsvorschrift entsorgen.
* Hände nach Berührung mit dem Produkt reinigen und pflegen (s. Hautschutzplan).
* Abluft aus dem Trockenofen möglichst ins Freie führen, ggf. über Abluftwäscher reinigen.
* Trockenofen stets gut schließen.
* Bei Trocknung mit brennbaren Lösungsmitteln nur Ex-geschützte technische Ausrüstung benutzen. Ex-Schutzrichtlinien beachten.
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Trockenofen bei defekter oder fehlerhafter Absaugung nicht benutzen.
* Störungen an der elektrischen Beheizung nur durch Elektrofachkräfte beheben.
 |  |
| Erste Hilfe |
|  | * Bei Hautkontakt mit dem Trockengut betreffende Stellen mit reichlich Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Verletzte Hautpartien erhöhen das Gesundheitsrisiko erheblich.
* Je nach Art der Verletzung soweit möglich Erste Hilfe leisten, ggf. Hilfe herbeirufen.
* Hilfskräfte einweisen und auf besondere Gefahren hinweisen.

**Ersthelfer: NOTRUF: 112** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Trockenofen regelmäßig auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen (siehe Herstellerempfehlung).
* Trockenschränke nur nach ausreichender Reinigung gemäß gesetzlicher Vorschriften entsorgen (Elektroschrott).
 |  |

**Name, Vorname: Datum: 2016-10-18**