|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Vakuumhebern** | **Raum****Verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| D-W027-- | * Gefahren durch Herabfallen der Last oder von Teilen
* Gefahr durch Umschlagen der Last
* Herabfallen der Last durch verschlissene Dichtungen
* Nasse, polierte Oberflächen vermindern die Tragfähigkeit der Saugteller
* Gefahr von Handverletzungen
 |  |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
| D-M005-- D-M006-- | * Bedienung des Gerätes nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
* Den Vakuumheber nur bestimmungsgemäß verwenden.
* Täglich vor jeder Inbetriebnahme eine Funktionsprobe durchführen.
* Heber oberhalb des Lastenschwerpunktes ansetzen.
* Zulässige Gesamtbelastung beachten. Beim Anheben der Last den Unterdruck kontrollieren.
* Beim Anheben möglicher Anhaftung dahinter stehende Steintafeln, insbesondere bei Nässe, beachten.
* Beim Transport von Lasten nicht sich oder andere Personen gefährden.
* Die Last sicher ablegen bzw. abstellen
* Persönliche Schutzausrüstung) tragen.
 |  |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** |
|  | * Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Lehrer informieren
* Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |  |
| **Erste Hilfe** |
|    | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112** **Krankentransport: 19222** |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden.
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* **Jährlicher E- Check durch bestellte Elektrofachkraft** (ortsveränderlich)
 |  |
| **Freigabe:** |

|  |
| --- |
|  |
| Schulleitung |

 | **Bearbeitung:** |  | **7. Februar 2021** |