|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Zimmereibohrmaschinen** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Erfassen der Haare, Kleidung, Schmuck usw. durch Antrieb,

Spindel, Werkzeug oder Werkstück* Getroffen werden durch wegfliegende Späne, drehendes Werkzeug herumschleuderndes Werkstück oder wegfliegende Teile
 |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|   | * Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung). Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden
* Enganliegende Kleidung tragen. Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck, Ketten und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder Haarnetz sichern
* Tragen von, dem Arbeitsbereich entsprechenden, Sicherheitsschuhen
* Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker.
* Werkstücke sicher auflegen
* Bei kleinen Werkstücken den Maschinenschraubstock verwenden
* Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Schutzbrille bei spröden Werkstoffen

 * **Keine** Handschuhe
 |  |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** |
|  | * Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Lehrer informieren
* Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| **Erste Hilfe** |
|    | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112** **Krankentransport: 19222**  |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **Jährlicher E-Check** durch Elektrofachkraft
 |  |
| **Freigabe:** |

|  |
| --- |
|  |
| Schulleitung |

 | **Bearbeitung:** |  | **21. März 2022** |