Name der Schule

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Raum:** | | | | |
|  | | | | |
| **Augendusche nach DIN 12899 Teil 2** | | | | |
| Monatliche Prüfung der Funktion | | | | |
| Prüfliste für das Jahr | | | | |
| Monat | Prüfung am | Ergebnis der Prüfung | Prüfer | Unterschrift |
| Januar |  |  |  |  |
| Februar |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |
| August |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |
| Dezember |  |  |  |  |

Ablauf der Prüfung:

1. die Abdeckkappe auf die Gummimanschette der Apparatur drücken oder eine Hand über die Wasseraustrittsöffnung der Duschvorrichtung halten
2. den Push-Hebel betätigen
3. die Austrittsöffnungen auf Kalkablagerungen prüfen
4. die Gummimanschette der Apparatur auf Risse prüfen
5. Weist die Notdusche irgendwelche äußerlich beschädigte Teile auf?
6. Weist die Notdusche irgendwelche undichten Stellen auf?
7. Tritt ein konstanter Wasserstrahl aus der Augendusche aus? Augenduschen mit einem Wasserauslass müssen in der Minute mindestens 6 Liter Wasser abgeben und die Strahlhöhe muss dabei zwischen 15 cm und 30 cm liegen.