|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten an einer **Kantbank**(handbetrieben) | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|    | * Gefahr von schweren Schnittverletzungen durch scharfkantige Bleche
* Quetschungen durch Herauf- und Herabfahren der Biegewange oder durch der Oberwange
* Herausspringen von nicht ordnungsgemäß festgespannten Werkstücken
* Einklemmen der Kleidung beim Einspannen der Werkstücke
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|    | * Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten!
* Auf keinen Fall Sicherheitseinrichtungen außer Kraft setzen (z.B. um eingeklemmte Werkstücke zu befreien)
* Vorgeschriebene Blechstärken oder Biegeradien nicht überschreiten
* Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt halten. Zu bearbeitende Werkstücke nur in der unmittelbar benötigten Menge im Arbeitsbereich lagern
* Auf Abstand der Hände beim Festsetzen der Werkstücke achten
* Heraustreten aus dem Schwenkbereich der Biegewange
* Tragen von enganliegender Kleidung
* Schals, Armbanduhren, Hand- und Armschmuck sind unzulässig
* Handschuhe tragen (gegen Schnittverletzungen)
* Arbeiten mit zwei Personen nur nach Absprache mit dem Verantwortlichen
* Nicht mit den Händen in den Gefahrenbereich greifen
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Schäden am Gerät oder deren Schutzausrüstungen das Gerät sichern und Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|   | * Gerät sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und qualifizierte Personen
* Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen.
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **14. Juni 2021** |
|  | Schulleitung |  |  |  |