|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Schlagbohr- und**  **Stemmmaschinen** | **Raum**  verantwortlich | | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | | |
|  | | * Gefahr durch Staub * Verletzungsgefahr durch herumschleudernde Werkstücke, wegfliegende Teile  * Verletzungsgefahr durch Herumschleudern der Bohrmaschine * Gefahr von Quetschungen und Hautabschürfungen | | | | | | |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | | | |
|  | | * Vor Arbeitsbeginn Werkzeuge auf betriebssicheren Zustand überprüfen (Funktions- und Sichtprüfung). Schutzeinrichtungen dürfen nicht umgangen, entfernt oder unwirksam gemacht werden * Ein- und Ausschalten nur über den Geräteschalter, nicht mit dem Stecker * Auf sichere Kabelführung achten, vor Beschädigung z.B. durch Überfahren, Quetschen, scharfe Kanten schützen, Stolperstellen vermeiden * Beim Bohren auf sicheren Stand achten * Eng anliegende Kleidung tragen. Schmuck, z.B. Ringe, Ketten, Armbänder und Uhren ablegen. Längere Haare durch ein Haargummi, eine Kappe oder einem Haarnetz sichern * **Keine** Schutzhandschuhe beim Bohren * Tragen von Sicherheitsschuhen (Bau S3) * Tragen einer Schutzbrille bei Bohr- und Stemmarbeiten * Tragen von Schutzhandschuhen beim Stemmen (keine rotierende Bewegung) * Vorherige Überprüfung der Baustoffe auf Gefahrstoffbelastung (z.B. Asbest) * Tragen von Atemschutzmasken bei hoher Staubbelastung | | | |  | |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** | | | | | | | |
|  | | * Bei Schäden an der Maschine: Ausschalten und Lehrer informieren * Bei Schäden an der Schutzausrüstung oder anderen Störungen Lehrer informieren * Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen | | | |  | |
| **Erste Hilfe** | | | | | | | |
|  | | * Maschine abschalten * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  | |
| **Instandhaltung, Entsorgung** | | | | | | | |
|  | | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Vorgesetzten zu melden. * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * **Jährlicher E- Check** durch Elektrofachkraft | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **4. Juni 2019** |
| Schulleitung |  |