|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten an**Exzenterschleifmaschine**  | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr durch Lärm

* Schleifverletzungen beim Abrutschen am Schleifband
* Einziehen von Kleidung und/oder Haaren
* Gefahr durch Holzstaub
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|       | * Die Verwendung von Laubhölzern ist zu vermeiden
* Tragen von enganliegender Kleidung
* Bei der Arbeit dürfen **keine** Armbanduhren, Ringe, Ketten oder ähnliche Schmuckstücke getragen werden
* Tragen von Gehörschutz und Schutzbrille
* **Keine** Handschuhe! Hautschutz über Schutzcremes sicherstellen
* Längere Haare sind durch eine Kopfbedeckung, wie z. B. ein Haarnetz zu sichern
* Auf sicheren Stand achten
* Maschine mit beiden Händen festhalten, dazu müssen die Werkstücke eingespannt werden
* Maschine nur in Kombination mit Absaugung (Industriestaubsauger) betreiben
* Ggf. Atemschutzmaske, min. FFP 2 aufsetzen (je nach Gefährdungsbeurteilung)
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Lehrer zu melden
* Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan).
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

 **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
* Maschine nach Arbeitsende reinigen
* **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **22. April 2021** |
| Schulleitung |  |