|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Fritteusen** | **Raum**verantwortlich  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | Es bestehen Gefährdungen durch: * heiße Geräteteile und heißes Fett/Öl
* Quetsch- und Scherstellen an mechanischen Hebeeinrichtungen
* Aufstellen an ungeeigneten Orten
* Unzureichende Standsicherheit des Gerätes
* Fettdunst
* Fett- und Ölbrände
* die eingesetzte Heizenergie (elektrischer Strom)
 |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|  | * Beim Betrieb sind die Angaben des Herstellers zu beachten
* Durch geeignete Griffe muss sichergestellt werden, dass das Eintauchen und Herausnehmen des Fettbackkorbes oder des Frittierkorbes gefahrlos möglich ist
* Ablassvorrichtung (bei Geräten mit einem Gesamtgewicht einschließlich Öl von mehr als 10 kg oder einem Ölinhalt größer als 5 l) darf sich nicht durch versehentliches Anstoßen öffnen (Verwendung von Ventil mit Klappgriff, Drehknopf)
* Verdeckungen zwischen den mechanisch angetriebenen Hebe-/Senkvorrichtungen nicht entfernen
* Haltevorrichtung an den Körben benutzen
* Arretierungen der ausschwenkbaren Heizeinrichtungen benutzen
* Fritteusen möglichst nicht neben einem Wasserbad aufstellen
* Enganliegende, geeignete Kleidung und Schutzhandschuhe tragen
* Die Fritteuse darf nur von unterwiesenem Personal benutzt werden
* Die Fettfilter sind regelmäßig zu reinigen.
* Deckel für den Brandfall bereithalten
 |  |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** |
|  | * **Fettbrände nicht mit Wasser löschen! Nach Möglichkeit nur mit dem dafür vorgesehenen Deckel zudecken. Geeigneten Feuerlöscher bereitstellen!**
* Bei Schäden, Ausschalten und Lehrer informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
* Bei der Reinigung sind die Angaben hierzu des Herstellers zu beachten
 |  |
| **Erste Hilfe** |
|  | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

 **Notruf: (0)112 Krankentransport: (0)19222** |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | * Mängel sind umgehend dem Lehrer bzw. Vorgesetzten zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. April 2021** |
| Schulleitung |  |