|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung für  **Glasbearbeitung** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | Gefahr durch:   * Scharfe Kanten und Abschnitte * Unkontrollierter Glasbruch * Herabfallende, schwere Teile | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| D-M006--D-M005--D-M007-- | * Tragen von enganliegender Arbeitskleidung * Tragen von dem Bereich entsprechenden Sicherheitsschuhe * Bei der Handhabung von Glas griffige, schnittfeste Handschuhe benutzen * Beim Bewegen und Bearbeiten großer schwerer Glaselemente sind Sicherheitsschuhe zu tragen * Zur Bearbeitung von Glasoberflächen nur quarzfreie Stoffe verwenden * Maschinelles Bearbeiten, z.B. Bohren, Schleifen oder Polieren, von Glas nur unter Wasserspülung durchführen * Hand-Nassschleifmaschinen nur mit der Schutzmaßnahme Schutzkleinspannung oder Schutztrennung betreiben * Am Arbeitsplatz (z.B. Boden und Bearbeitungstisch) anfallenden Glasbruch, Glassplitter und -reste umgehend beseitigen. Arbeitsplatz stets sauber halten * Beim Entfernen von Glasresten und -splittern Schutzbrille tragen | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Gerät sichern. * Gerät nach Arbeitsende reinigen. | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** | Schulleitung | **Bearbeitung:** |  | **27. April 2021** |