|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten am**Schlagscheren / Blechtafelscheren (Handgeräte Metall)** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  D-W027--  | Quetsch- und Schnittverletzungen durch Fehlbedienung: * bei Zugriff auf die Schnittlinie,
* bei Eingriff auf der Scherenrückseite,
* durch die Bewegung der Anschläge, durch Antriebs- und Steuerelemente,
* durch die Bewegung des Bleches.
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| D-M007--     D-M006--D-M005--  | * Das Gerät darf nur von eingewiesenem Personal bedient werden
* Vor Arbeitsbeginn Arbeitsplatz auf Mängel und Sauberkeit kontrollieren
* Bei Handhabung scharfer Bleche schnittsichere Handschuhe tragen
* Tragen von enganliegender Arbeitskleidung
* Beim Schneiden großer Blechtafeln sind Sicherheitsschuhe zu tragen
* Im Gefahrenbereich dürfen sich keine weiteren Personen aufhalten
* Blech möglichst am Anschlag führen
* Halten Sie sich während des Betriebes nicht an der Scherenrückseite auf
* Beim Einstellen der Messer Sicherheitsabstand einhalten. Verletzungsgefahr!
* Achten Sie auf das einwandfreie Arbeiten der Nachschlagsicherung
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Bei Störungen oder Schäden am Gerät oder den Schutzausrüstungen

Ist das Gerät vor unbefugtem Weiterarbeiten zu sichern* Lehrer informieren
* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
 |  |
| Erste Hilfe |
|    | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen.
* Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Gerät sichern.
* Gerät nach Arbeitsende reinigen.
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** | Schulleitung | **Bearbeitung:** |  | **27. April 2021** |