|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten im **Farben- und Lacklager** | **Raum**verantwortlich  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Durch das Ansammeln brennbarer Gase kann sich kann sich eine

explosionsfähige Atmosphäre bilden* Brandgefahren durch Reinigungstücher und offenstehende Behälter
* Mögliche Gesundheitsschäden durch giftige Dämpfe
 |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|      | * Zutritt ist nur den dafür beauftragten Personen gestattet
* Für eine gute, aktive Belüftung des Raums sorgen
* Im gesamten Lagerraum dürfen nur technische Arbeitsmittel verwendet werden, die einen Nachweis als explosionsgeschützte Bauweise besitzen
* Arbeiten mit Zündgefahr dürfen nicht ausgeführt werden. Das heißt: Alle Schweiß-, Schneid-, Brennarbeiten und Rauchen im Arbeitsraum sind verboten
* Der Arbeitsbereich ist bei Nichtbenutzung abzuschließen
* Bei Bedarf geeignete, gasspezifische Filter für die Arbeiten im Lacklager bereithalten
* Tragen von geeigneter Arbeitskleidung
* Grundsätzlich sind Schutzhandschuhe mit säureresistenten Eigenschaften für eventuelle Reinigungsarbeiten auszuwählen
* Tragen von dem Bereich entsprechenden Schutzschuhen
* Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen
* Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeitsbereich aufbewahren oder verzehren
* Gefahrstoffe nur in den jeweils vorgesehenen Behälter aufbewahren und immer richtig verschließen
 |  |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** |
|  | * Festgestellte Mängel an der Pistole oder Leckagen des Atemschutzes sind dem Vorgesetzten zu melden
* Die mangelhaften Arbeitsmittel sind nicht mehr zu verwenden
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| **Erste Hilfe** |
|  | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

 **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | * Mängel sind umgehend dem Lehrer bzw. Vorgesetzten zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Regelmäßige Überprüfung der Belüftungstechnik und der Atemschutzgeräte
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **17. Juni 2021** |
| Schulleitung |  |