|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten im  **Farben- und Lacklager** | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | * Durch das Ansammeln brennbarer Gase kann sich kann sich eine   explosionsfähige Atmosphäre bilden   * Brandgefahren durch Reinigungstücher und offenstehende Behälter * Mögliche Gesundheitsschäden durch giftige Dämpfe | | | | |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** | | | | | | |
|  | * Zutritt ist nur den dafür beauftragten Personen gestattet * Für eine gute, aktive Belüftung des Raums sorgen * Im gesamten Lagerraum dürfen nur technische Arbeitsmittel verwendet werden, die einen Nachweis als explosionsgeschützte Bauweise besitzen * Arbeiten mit Zündgefahr dürfen nicht ausgeführt werden. Das heißt: Alle Schweiß-, Schneid-, Brennarbeiten und Rauchen im Arbeitsraum sind verboten * Der Arbeitsbereich ist bei Nichtbenutzung abzuschließen * Bei Bedarf geeignete, gasspezifische Filter für die Arbeiten im Lacklager bereithalten * Tragen von geeigneter Arbeitskleidung * Grundsätzlich sind Schutzhandschuhe mit säureresistenten Eigenschaften für eventuelle Reinigungsarbeiten auszuwählen * Tragen von dem Bereich entsprechenden Schutzschuhen * Nach Beendigung der Arbeit und vor den Pausen Hände gründlich reinigen und pflegen * Keine Nahrungsmittel und Getränke im Arbeitsbereich aufbewahren oder verzehren * Gefahrstoffe nur in den jeweils vorgesehenen Behälter aufbewahren und immer richtig verschließen | | | |  | |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** | | | | | | |
|  | | * Festgestellte Mängel an der Pistole oder Leckagen des Atemschutzes sind dem Vorgesetzten zu melden * Die mangelhaften Arbeitsmittel sind nicht mehr zu verwenden * Im Brandfall Löschversuch unternehmen | | | |  |
| **Erste Hilfe** | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan) * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** | | | | | | |
|  | * Mängel sind umgehend dem Lehrer bzw. Vorgesetzten zu melden * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Regelmäßige Überprüfung der Belüftungstechnik und der Atemschutzgeräte | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **17. Juni 2021** |
| Schulleitung |  |