|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten an | **Raum**  verantwortlich | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | *Überprüfung der Laserklasse!*   * Gefahr durch Laserstrahlen | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
|  | *Überprüfung der Laserschutzklasse und ggf. Anpassung der Dateivorlage vor Aushang dieser Betriebsanweisung!*   * Sicheren Stand des Gerätes sicherstellen * Die Höhe des Lasers so ausrichten, dass der Laserstrahl nicht in Augenhöhe verläuft. * Ist die Gefahr von Augenkontakt gegeben, ist eine geeignete entsprechend abgetönte Schutzbrille zu tragen (*siehe Betriebsanweisung*) | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Mängel an der Maschine sind umgehend dem Lehrer zu melden * Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Gerätnach Arbeitsende reinigen * Bei Akku- Geräten: **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **12. Juli 2021** |
| Schulleitung |  |