|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Name o. Schul-Logo* | | | Betriebsanweisung Für das Arbeiten mit  **Säbelsägen** | **Raum**  ***Nummer***  ***Name***  **verantwortlich** | | |
| Gefahren für Mensch und Umwelt | | | | | | |
|  | | * Gefahr durch das sich bewegende Sägeblatt * Gefahr durch das zu bearbeitende Material, z. B. spröde Kunststoffe   (Bruch, Splitter, Oberflächenbeschaffenheit).   * Herausspringen des Sägeblatts aus dem Sägeschnitt * Gefahr durch Holzstaub * Gefahr durch erhöhte Vibration | | | | |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln | | | | | | |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\ISOP028-.jpg | * Nur Sägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind * Enganliegende Kleidung tragen * Tragen von Gehörschutz und Schutzbrille * Lange Haare durch Haarnetz, Kappe oder ähnliches sichern * Zu sägendes Material fest einspannen * Maschine mit beiden Händen festhalten * Beim Sägen auf einen sicheren Stand achten * Säge nicht mit laufendem Blatt aus dem Sägeschnitt ziehen * Handmaschinen nicht mit laufendem Sägeblatt ablegen * Beim Sägen spröder Materialien, Schutzbrille benutzen * Auf Ordnung und Sauberkeit achten * Anfallende Abschnitte grob zusammenziehen, Späne aufsaugen * **Keine** Handschuhe! | | | |  | |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall | | | | | | |
|  | | * Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen   Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern   * Lehrer informieren * Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen * Im Brandfall Löschversuch unternehmen | | | |  |
| Erste Hilfe | | | | | | |
|  | | * Maschine abschalten und sichern. * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan). * Verletzungen sofort versorgen. * Eintragung in das Verbandbuch vornehmen.   **Notruf: 112 Krankentransport: 19222** | | | |  |
| Instandhaltung | | | | | | |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen. * Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern * Maschine nach Arbeitsende reinigen * **Jährlicher E-Check** durch eine Elektrofachkraft | | | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **8. April 2021** |
| Schulleitung |  |