|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit**Spindelpresse** | **Raum**verantwortlich  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Gefahr von Quetschungen zwischen Ober- und Unterwerkzeugen
* Gefahr durch Materialbruch / Absplitterungen

 |
| **Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln** |
|   | * Die Angaben aus der Betriebsanleitung des Geräts sind zu beachten.
* Vor der Benutzung der Spindelpresse ist eine Funktionsprüfung durchzuführen und die Standfestigkeit der Spindelpresse zu prüfen.
* Die Spindelpresse darf nur benutzt werden, wenn alle Betriebseinrichtungen und die Werkstücke mängelfrei sind.
* Enganliegende Kleidung tragen. Das Tragen von Armbanduhren und Schmuck, wie z. B. Ketten und Fingerringe ist untersagt.
* Je nach Werkstückgröße und nach der vorgegebenen Befestigung des Geräts, sind Schutzschuhe zu tragen.
* Bei scharfkantigen oder spröden Werkstücken sind Schutzhandschuhe zu tragen (z. B. bei Blechen oder Guss- und Kunststoffteilen).
 |
| **Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall** |
|  | * Bei Schäden den Lehrer informieren
* Schäden nur vom Fachmann beseitigen lassen
 |  |
| **Erste Hilfe** |
|  | * Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

 **Notruf: (0)112 Krankentransport: (0)19222** |  |
| **Instandhaltung, Entsorgung** |
|  | * Mängel sind umgehend dem Lehrer bzw. Vorgesetzten zu melden
* Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* **Jährlicher E- Check** durch eine Elektrofachkraft (entfällt bei Handbetrieb)
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **27. März 2019** |
| Schulleitung |  |