|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür das Arbeiten mit dem**Airmix Spritzgerät** | **Raum**verantwortlich |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
|  | * Einatmen von Lack- und Lösemittelgasen
* Aufnahme von Gefahrstoffen über die Haut
* Schädigungen der Atemwege und des Nervensystems
* Gasexplosion durch Entladungsfunken
* Schädigung der Augen durch Lackspritzer
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
| G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M007--.jpgG:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M005--.jpg | * Tragen von geeigneter Kleidung und ggf. Haarschutz. Tragen von festem Schuhwerk. In Sicherheitsbereichen: Sicherheitsschuhe dem geforderten Bereich entsprechend
* Gefahrenbereich freihalten
* Atemschutz den Tätigkeiten entsprechend auswählen. Wenn kein Augenschutz integriert ist, zusätzlich eine geeignete Schutzbrille tragen
* Auf Funktion der Absaugung achten
* Erdungsklemme des Spritzgerätes mit z.B. der Spritzkabine leitend verbinden Auslauftisch an der Ausgabeseite montieren
* Keine Speisen oder Getränke zu sich nehmen.
* Absaugeinrichtung in regelmäßigen Abständen reinigen
* Vor Aufnahmen der Lackierarbeiten ist die Funktionsfähigkeit der Filter zu überprüfen.
 |  |
| Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall |
|  | * Lehrer informieren
* Bei Störungen oder Schäden an Maschinen oder Schutzausrüstungen

 Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern* Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen
* Im Brandfall Löschversuch unternehmen
 |  |
| Erste Hilfe |
| D:\Arbeit Fasi\Webgruppe\symbole_2017\D-E003--.jpg | * Maschine abschalten und sichern
* Den Lehrer (Ersthelfer) informieren (siehe Alarmplan)
* Bei Kontakt mit den Augen sofort die Augenspülflaschen benutzen.
* Verletzungen sofort versorgen
* Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

**Notruf: 112 Krankentransport: 19222** |  |
| Instandhaltung |
|  | * Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
* Halbjährliches abarbeiten des Wartungsprotokolls
* Arbeitsplatz und Gerät nach Arbeitsende reinigen
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** | **Kasselmann / Timpe** | **4. Januar 2020** |
|  | Schulleitung |  |  |  |