|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name/Logo der Schule | BetriebsanweisungFür die Benutzung von**Gehörschutz im Lärmbereich** | **Raum:****Verantwortlich** |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |
| C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\345UAC7W\D-W000--.jpg  | * Bei Nichttragen oder falschem Tragen von Gehörschutz in Lärmbereichen besteht die Gefahr einer bleibenden Schwerhörigkeit.
* Diese Schwerhörigkeit kann durch einzelne Lärmspitzen unmittelbar oder durch langjährigen Dauerlärm entstehen.
* Nichthören von Warnsignalen beim Tragen von Gehörschutz kann zu Unfällen führen.
 |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |
|      **G:\Arbeit Fasi\webgruppe\symbole_2017\D-M003--.jpg**    | * Gehörschutz muss im gekennzeichneten Lärmbereich von allen Personen getragen werden
* Gehörschutz muss über alle Lärmphasen getragen werden
* Vor der Benutzung ist der Gehörschutz auf augenscheinliche Mängel zu überprüfen.
* Gehörschutz muss richtig eingesetzt oder aufgesetzt werden (siehe Herstellerangaben)
* Am Gehörschutz dürfen keine Manipulationen vorgenommen werden.
* Gehörschutz muss so ausgewählt werden, dass die Schalldämmung ausreichend hoch ist
* Sprachverständlichkeit sollte ermöglicht sein
* Bei Gefahr muss die Hörbarkeit von Warnsignalen garantiert sein. Sollte diese Anforderung nicht erfüllt werden, sind optische Blitzlichter einzusetzen
* Gehörschutzstöpsel mit Verbindungsschnur dürfen nicht getragen werden, wenn sie von Maschinen erfasst werden können
 |  |
|  |  |  |
|    |  |  |
| Instandhaltung und Lagerung |
|  | * Gehörschützer sind in geeigneten Behältern staubdicht aufzubewahren
* Sie sind nach den Herstellerangaben regelmäßig zu reinigen
* Bei spröden Dichtungskissen an Kapseln sind die Kissen auszuwechseln
* Mängel an Gehörschützern sind umgehend dem Lehrer zu melden
 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Freigabe:** |  | **Bearbeitung:** |  | **22. September 2022** |
| Schulleitung |  |